AI16 Analog Input Card

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 SC48 콘솔, Mix Rack 시스템 또는 Stage 48 원격 I/O 박스를 위한 예비용 또는 교환용 아날로그 인풋 카드로써 XLR 커넥터를 통해 완벽한 리콜이 가능한 16채널 소프트웨어 콘트롤 아날로그 마이크/라인 인풋을 제공해야 한다. SC48과 Mix Rack에서 총 48개의 아날로그 마이크/라인 인풋 채널을 사용할 수 있도록 3개의 AI16 카드를 구성할 수 있어야 하며, 사용자에게 예비 및 교환 모듈을 제공할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 커넥터 (x16)	: XLR3-F, 밸런스

- 게인	: 10㏈ ~ 60㏈(0.1㏈ 디지털 증분의 6㏈	아날로그 단계 및 아날로그 릴레이

스위치 지점의 크로스페이드)

- 최대 인풋 레벨	: +32㏈u (패드 온)

- 패드	: 20 ㏈

- 인풋 임피던스	: 패드 오프-5.5㏀ 밸런스,

패드 온-3.8㏀ 밸런스

- 팬텀 전원	: +48V

- EIN	: -126 ㏈u (최대 게인, 150Ω 소스,

22㎐ ~ 20 ㎑ BW, 비가중)

- THD + N	: 0.003% (최소 게인, 패드 오프,

-1㏈FS 아웃풋, 20㎐ ~ 20㎑ BW)

- A/D 컨버터 레이턴 시	: 0.25ms (Fs = 48㎑)

** AI16 Analog Input Card 또는 동등 이상품 이어야 한다.