AO16 Analog Output Card

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 SC48 콘솔, Mix Rack 시스템 또는 Stage 48 원격 I/O 박스를 위한 예비용 또는 교환용 아날로그 아웃풋 카드로써 XLR 커넥터를 통해 16채널 아날로그 라인 아웃풋을 제공해야 한다. 또한 1개의 AO16 카드를 SC48 시스템에 설치하거나 최대 2개의 AO16 카드를 Mix Rack 시스템에 설치해 총 32개의 아날로그 라인 아웃풋을 제공할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 커넥터 (x16)	: XLR3-M, 밸런스

- 임피던스	: 50Ω

- 최대 아웃풋 레벨	: +24㏈u

- 패드	: 20㏈

- D/A 컨버터 레이턴시	: 0.58ms (Fs = 48㎑)

** AO16 Analog Output Card 또는 동등 이상품 이어야 한다.