DSI CARD

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 Stage Rack용 옵션으로써 D-Show 또는 Profile 시스템에서 소프트웨어 컨트롤 및 리콜이 가능한 8개의 디지털 인풋을 추가할 수 있어야 한다. 카드에 있는 4개의 2채널 AES/EBU XLR 커넥터와 ADAT TOSLINK 옵티컬 커넥터를 통해 8개의 인풋에 동시에 액세스할 수 있어야 하며, Stage Rack 한 대에 최대 6개의 DSI 카드를 설치해 총 48개의 디지털 인풋 채널을 추가하거나 다른 Stage Rack 카드와 혼합해 인풋을 사용자화할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

AES 디지털 아웃풋

- 커넥터	: XLR3-F x 4

- 포맷	: AES 3(AES/EBU)

- 종료	: 110Ohm

- 최대 케이블 길이	: 100m(328피트)

- 워드 길이	: 24비트

- 지원 샘플레이트 (SRC 포함)	: 인풋 페어당 32kHz ~ 96kH

(ADAT 인풋에 전체 사용 가능)

ADAT 디지털 아웃풋

- 커넥터	: TOSLINK 옵티컬

- 포맷	: ADAT, 8채널

- 워드 길이	: 24비트

- 지원 샘플레이트 (SRC 포함)	: 44.1kHz ~ 48kHz (전체 사용 가능)

워드 클럭 아웃

- 커넥터	: BNC-F

- 포맷	: 워드 클럭 아웃

- 소스 임피던스	: 75Ohm

- 드라이브 레벨	: 75Ohm 저항에 2.5V pk-pk

** DSI Card 또는 동등 이상품 이어야 한다.