DSI CARD

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 Stage Rack용 옵션으로써 D-Show 또는 Profile 시스템에서 8개의 디지털 아웃풋을 추가할 수 있어야 한다. 4개의 2채널 AES/EBU XLR 커넥터와 ADAT TOSLINK 옵티컬 커넥터를 통해 동시에 8개의 아웃풋을 사용할 수 있어야 하며, 4개의 스테레오 XLR 커넥터(개별)를 위한 한 쌍의 LED를 통해 좌/우 시그널상태를 표시할 수 있어야 한다. 또한 Stage Rack 한 대에 최대 6개의 DSO 카드를 설치해 총 48개의 디지털 아웃풋 채널을 추가하거나 다른 Stage Rack 옵션 카드와 혼합해 인풋을 사용자화할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

AES 디지털 아웃풋

- 커넥터	: XLR3-M x 4

- 포맷	: AES 3(AES/EBU)

- 워드 길이	: 24bid

- 임피던스	: 110Ω

- 레벨	: ~3.6Vpp 최대 (예: +/- 1.8V)

- 샘플레이트	: 48㎑ (샘플레이트 변환 없음)

- 채널 상태 정보	: Pro Audio 48k, 엠퍼시스 없음

- 디더링	: 아니오

ADAT 디지털 아웃풋

- 커넥터	: TOSLINK 옵티컬

- 포맷	: ADAT, 8CH

- 워드 길이	: 24bit

- 샘플레이트	: 48㎑ (샘플레이트 변환 없음)

- 디더링	: 아니오

- 시그널	: LED(AES 페어 1/2 - 7/8)

** DSO Card 또는 동등 이상품 이어야 한다.