Ethenet Snake Card

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 SC48 또는 Mix Rack 시스템의 옵션 사항으로 사용자의 시스템 과 Stage 48 원격 I/O 박스 간의 이더넷 AVB 연결을 제공해야 한다. 본 카드는 기존의 SC48 또는 Mix Rack 설정에 Stage 48을 추가하는 데 사용할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 1차 및 예비 스네이크 커넥터	: RJ45 Neutrik etherCON (4)

- 스네이크 케이블 유형 쉴드형	: 350MHz Cat5e 이상

(Neutrik etherCON 커넥터 필요)

- 최대 스네이크 케이블 길이	: 100 미터 (328 피트)

(Stage 48 연결용)

** Ethenet Snake card 또는 동등 이상품 이어야 한다.