IOx Option Card

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 FOH Rack 및 Mix Rack을 사용하는 D-show, Profile 및 Mix Rack 시스템의 옵션으로써 8개의 AES 디지털 인풋 및 아웃풋(XLR 커넥터 경유)과 8개 쌍의 아날로그 인풋 및 아웃풋 (1/4" TRS 커넥터 경유)을 제공함으로써 콘솔 믹싱 시 더욱 향상된 I/O 유연성을 가져야 한다. 이를 사용해 CD 플레이어 및 레코더, 다이나믹 프로세서, EQ 및 크로스오버와 같은 디지털/아날로그 아웃보드 장비에 연결할 수 있어야 하며, VENUE 소프트웨어에서 리콜 및 라우팅 가능한 디지털/아날로그 I/O를 디지털 방식으로 완벽하게 컨트롤 할 수 있어야 한다.

FOH Rack을 사용할 경우, IOx 카드를 전용 옵션 슬롯에 간편하게 설치하여 표준 I/O의 수를 증가시킬 수 있어야 한다. Mix Rack을 사용할 경우에는 IOx 카드를 첫 번째 I/O 슬롯에 장착하여 IOx 카드와 더불어 최대 48개의 마이크 프리앰프 인풋을 지원하는 I/O 카드 4개를 사용할 수 있어야 한다..

2) 기기특성

아날로그 입력

- 커넥터	: (x8) 1/4" TRS, 밸런스

- 최대 입력 레벨	: +24㏈u

- 입력 임피던스	:  10㏀

아날로그 출력

- 커넥터	: (x8) 1/4" TRS, 밸런스

- 최대 출력 레벨	: +24㏈u

- 출력 임피던스	: 50Ω

디지털 인풋

- 커넥터	: (x4) XLR3-M, 밸런스

(채널당 2개의 디지털 오디오채널 지원)

- 포맷	: AES/EBU

- 워드 길이	: 24비트

- 샘플레이트	: 48㎑

디지털 아웃풋

- 커넥터	: (x4) XLR3-F, 밸런스

(채널당 2개의 디지털 오디오채널 지원)

- 포맷	: AES/EBU

- 워드 길이	: 24비트

- 샘플레이트	: 48㎑

** IOx card 또는 동등 이상품 이어야 한다.