PRO TOOLS HDX카드

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 차세대 Pro Tools|HD시스템으로써 까다로운 프로덕션 환경을 위해 더욱 강력한 성능과 뛰어난 오디오 퀄리티, 편리한 레코딩, 에디팅 및 믹싱을 지원할 수 있어야 한다. 카드당 최고 5배 향상된 파워를 활용하여 믹싱작업에 더욱 집중하고 리소스를 더욱 효율적으로 활용할 수 있어야 한다. 또한 플러그-인 프로세싱 및 믹싱에 부동점 설계를 적용하여 적은 노력으로 최상의 사운드 퀄리티를 성취할 수 있어야 한다. Pro Tools HD 소프트웨어와 사용자의 Mac 또는 PC를 긴밀하게 통합시킴으로써 시작부터 마무리까지 최상의 성능을 유지해야 한다.

2) 기기특성

- 오디오 트랙	: 256/128/64

(카드 3개 이상 사용시 최대 768)

- 인스트루먼트 트랙	: 128

- MIDI 트랙	: 512

- Aux 트랙	: 512

- BUSSES	: 256 PRO

- I/O 채널	: 64 (카드 3개 사용시 최대 256)

- 자동 딜레이 보정(ADC)	: 16,383 샘플

- 프로세싱 뎁스	: 32비트 부동 소수점

- 믹서 뎁스	: 64비트 부동 소수점

- DSP 전원	: 18 x 350 MHz 프로세서 (T1)

- 지원인터페이스	: HD I/O, HD OMNI, HD MADI,

MIDI I/O, PRE, SYNC HD, SYNC I/O,

96 I/O, 96i I/O, 192 I/O,

192 Digital I/O

- 지원콘솔 및 컨트롤 서페이스	: C|24 ICON D-Command,

ICON D-Control, MC Pro,

System 5-MC, S5 Fusion,

System 5, Artist Series

** Pro Tools HDX 또는 동등 이상품 이어야 한다.