DIGITAL AUDIO MIXER

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 Avid S3L 시스템의 E3 엔진으로써 전체 시스템의 컨트롤을 위해 VENUE소프트웨어를 구동 할 수 있어야 한다. 고성능 HDX 기반의 프로세싱 엔진으로 AAX DSP 플러그-인을 지원할 수 있어야 하며, AUX 버스 24채널, LCR과 모노 매트릭스 8채널 및 VCA 8채널, 기가바이트 이더넷 AVB 포트 3채널로 구성되어 있어야 한다. 또한 표준 USB 플래시 드라이브를 사용해 2트랙 레코딩 및 플레이백이 가능해야 한다.

2) 기기특성

- 입력 채널	: 64CH (전체 프로세싱)

- 버스	: Aux 버스 24CH,

LCR과 모노 매트릭스 8CH 및

VCA 8CH

- 온보드 EQ	: 채널별 4밴드 파라메트릭 EQ

- 그래픽 EQ	: 16

- 온보드 다이나믹	: 채널별 컴프레서/리미터 및 익스팬더

/게이트

- DSP	: HDX, 32비트 부동점

- 플러그-인 지원	: AAX DSP

(Avid 및 AAX DSP 플러그-인 지원)

- Pro Tools 통합	: 이더넷 AVB 네트워크를 통해

컴퓨터에서 최대 64 트랙의 오디오

레코딩/플레이백 수행

-Pro Tools 인터페이스 불필요

- 2트랙 USB	: USB 플래시 드라이브를 경유한

스테레오 레코딩/플레이백 (트랜스포트

및 재생목록 소프트웨어로 통합)

- 아날로그 입력	: XLR 마이크/라인 IN 4CH

- 아날로그 출력	: XLR 라인 OUT 4CH

- 디지털 I/O	: AES3 XLR IN/OUT 4CH(XLR)

- 보조 I/O	: GPIO (2/2), 워드 클럭 (IN/OUT)

- 추가 연결	: 기가비트 이더넷 AVB 포트 3CH,

ECx 이더넷 포트 1CH

(유무선 리모트 콘트롤용),

DVI 비디오 포트 1CH,

USB 2.0 포트 4CH

(후면 2CH, 전면 1CH, 내부 1CH)

- 외형 규격(W x H x D)㎜	: 48.3 x 8.8 x 37.1

- 랙 공간	: 2U

** E3 엔진 또는 동등 이상품 이어야 한다.