STAGE RACK

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 리모트 마이크 프리앰프 컨트롤이 장착된 XLR아날로그 입력 16채널, XLR아날로그 라인 출력 8채널 AES3 디지털 출력 4채널로 구성되어 있어야 한다. 스테이지 박스 또는 랙 마운팅으로 사용 시 편리한 이동을 위한 다목적 랙 이어/핸들을 장착하여 사용가능해야 하며, 전원 및 상태를 전면 LED표시등을 통해 식별이 가능해야 한다. 또한 박스의 전체 출력을 뮤트시키는 슬라이드 형 뮤트 스위치가 탑재되어 있어야 한다.

2) 기기특성

- 아날로그 입력	: XLR 마이크/라인 입력 16CH

- 아날로그 출력	: XLR 라인 출력 8CH

- 디지털 출력	: AES3 출력 4CH

- 연결	: 기가바이트 이더넷 AVB 포트 2CH

(최대 4대의 STAGE 16박스 데이지

체인 연결 가능)

- 스네이크 케이블 유형	: 쉴드형 350㎒ Cat5e 이상

- 스네이크 케이블 커넥터	: 이더넷 커넥터 x 2

- 외형 규격(W x H x D)㎜	: 렉 마운트 구성-483 x 176 x 206

: 스테이지 박스-396 x 176 x 206

- 랙 공간	: 4U

** STAGE 16 리모트 I/O 또는 동등 이상품 이어야 한다.