SRI Card

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 D-Show 또는 Profile 시스템의 Stage Rack용 옵션 카드로써 XLR 커넥터를 통해 소프트웨어 컨트롤 및 전체 리콜이 가능한 8채널 아날로그 마이크/라인 인풋을 제공해야 한다. 최대 6개의 SRI 카드를 1대의 Stage Rack에 설치해 총 48개의 아날로그 마이크/라인 인풋 채널을 사용하거나 다른 VENUE 카드와 혼합해 인풋을 사용자화할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 커넥터	: XLR3-F, 밸런스 x 8

- 게인	: 10㏈ ~ 60㏈ (0.1㏈ 디지털 증분 및 아날로그

릴레이 스위치 지점 크로스페이드의

6㏈ 아날로그 단계)

- 최대 인풋 레벨	: +34㏈u (패드 온)

- 패드	: 20㏈

- 인풋 임피던스	: 패드 오프: 10㏀ 밸런스, 패드 온: 4㏀ 밸런스

- 팬텀 전원	: +48V

- EIN	: -126㏈u (최대 게인,150 Ohm 소스,

22㎐ ~ 20㎑ BW, 비가중)

- THD + N	: 0.003% (최소 게인, 패드 오프,

-1㏈FS 아웃풋, 20㎐ ~ 20㎑ BW)

- A/D 컨버터 레이턴 시	: 0.25ms (Fs = 48㎑)

** SRI Card 또는 동등 이상품 이어야 한다.