SRO Card

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 D-Show 또는 Profile 시스템의 Stage Rack용 옵션 카드로써 X XLR 커넥터를 통해 8 채널의 아날로그 아웃풋을 제공해야 한다. 최대 6개의 SRO 카드를 1대의 Stage Rack에 설치해 총 48개의 아날로그 라인 아웃풋 채널을 사용하거나 다른 Stage Rack 옵션 카드와 혼합해 아웃풋을 사용자화할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 커넥터	: XLR3-수형, 밸런스 x 8

- 임피던스	: 50Ω

- 최대 아웃풋 레벨	: +24㏈u (0 ㏈u = 0.775Vrms)

- D/A 컨버터 레이턴시	: 0.58ms (Fs = 48㎑)

** SRO Card 또는 동등 이상품 이어야 한다.