POWER DISTRIBUTOR

□�□□□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□□�□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 랙 시스템에 전원을 공급하는 장비로, 접점 및 데이터 통신으로 메인 전원을 ON/OFF할 수 있어야 한다. 스위칭 회로 설계로 안정적인 DC24V 20A를 공급해야 하고 전면에 AC/DC 현재 전압 상태가 표시되며, 운영 프로그램으로 ON/OFF 제어가 가능해야 한다. AC, DC 항시 전원 및 Switched 전원을 공급할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 교류 전원 출력	SWITCHED	: GROUP1(1㎾ x 4OUT),

GROUP2(1㎾ x 4OUT)

UNSWITCHED	: 1㎾ x 2OUT

- 직류 전원 출력	: DC 24V, 20A

- 사용 전원	: AC220V, 50㎐~60㎐

- 외형 규격(W x H x D)㎜	: 482 x 133 x 378

- 중량	: 5.6㎏

** PD2320G 또는 동등 이상품 이어야 한다.