POWER DISTRIBUTOR

□�□□□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□□�□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 렉 시스템에 장착된 제반 기기의 전원을 종합적으로 제어할 수 있으며, 주 전원 차단기 적용으로 과부하시 자동으로 주 전원을 차단하고, KSC8305 기준을 만족하는 AC Outlet을 사용한다. 별도의 직류 전압 12V, 1A, 24V ,24A를 공급하고 접점식 리모트 제어가 가능하게 되어있으며. 순차전원 방식으로 ON/OFF 시 전원 공급이 차례로 이루어져야 한다.

2) 기기특성

- 교류 출력 용량	SWITCHED	: 2㎾ x 9OUT

UNSWITCHED	: 2㎾ x 1OUT

- 직류 출력 용량	: DC12V/1A, DC24V/2A

- 사용 전원	: AC220V, 50㎐ ~ 60㎐

- 외형 규격(W x H x D)㎜	: 482 x 133 x 378

- 중량	: 5.2㎏

** PD2390 또는 동등 이상품 이어야 한다.