AUTO BLOWER

□�□□□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□□�□□□□□□□□□□□□

1). 기    능

본 기기는 시스템 동작 시 렉 내부의 온도 상승으로 인해 주변 기기에 영향을 줄 수 있는 상황에 대비해 온도가 상승하면 수동 또는 자동으로 팬을 작동시켜 열기를 배출 시킬 수 있는 것이어야 한다. 자동 동작을 선택하여 렉 내부 온도가 35도 이상이 될 경우 자동으로 팬이 동작하여 공기를 순환시켜 줄 수 있는 것이어야 하며, 4개의 고성능 소형 팬으로 신속하게 공기를 순환시켜서 랙 시스템을 안정하게 운용할 수 있어야 한다.

2). 기기특성

-. 동작 구분	: 자동(35°c), 꺼짐, 수동

-. FAN 소비전류	: 최대 90mA

-. FAN 회전속도	: 2,600RPM

-. FAN 풍량	: 최대 26.99 CFM(ft³/min)

-. 사용 전압	: DC24V / 240mA

-. 외형규격(W x H x D)㎜	: 482 x 88 x 66

-. 중량	: 2kg

** PF 2204 또는 동등 이상품 이어야 한다.