MONITOR PANEL

□�□□□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□□�□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 파워 앰프의 동작 상태를 모니터 스피커와 전면 LED 레벨 미터로 확인할 수 있어야 하고 입력 측에 High Impedance Line Trans를 사용하여 앰프 부하를 최소화하여야 한다. 소형 스피커를 사용하여 명료한 음량으로 각 파워 앰프의 출력 상태를 확인할 수 있어야 하고, 모니터 소리의 볼륨을 조절할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 모니터 스피커 출력	: 2W

- LED 모니터 출력	: 10개 동시

- 모니터 입력	: 10 회로, 100V 입력

- 사용 전압	: DC24V/1A

- 외형 규격(W x H x D)㎜	: 482 x 88 x 378

- 중량	: 4kg

** PM2210A 또는 동등 이상품 이어야 한다.