POWERED MIXER

□�□□□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□□�□□□□□□□□□□□□

1) 기  능

본 기기는 6채널 앰프 내장형 믹서로 컴팩트한 사이즈로 휴대와 이동이 편리하여야 한다.

2) 특  성

- 입력 채널 수	: 6CH(MONO)

- 출력 채널 수	: 2CH(MAIN L/R)

- 주파수 특성(-1㏈)	: 20㎐ ~ 20㎑

- 전 고조파 의율	: 1%

- 크로스 토크	: >70㏈

- 전원	: AC100~240V/50㎐~60Hz

- 외형 규격(W x H x D)㎜	: 410 x 260 x 320

- 중량	: 16㎏

** PM6200또는 동등 이상품 이어야 한다.