PRE AMPLIFIER

□�□□□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□□�□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 PRE AMP MIXER로서 PA SYSTEM용으로 적합하게 구성할 수 있으며 외부 잡음을 제거할 수 있는 고성능 전자 밸런스 회로를 채택한 것이어야 한다. 입력채널 1, 2에 PRIORITY 기능을 적용하여 방송 우선권을 부여할 수 있으며 ±12V 양전원 적용으로 다이나믹 레인지가 넓어야 한다. POWER DELAY의 적용으로 전원 투입시 쇼크노이즈를 방지하고 출력측에 LED DISPLAY 모니터를 적용하여 출력의 감시가 용이하여야 한다.

2) 기기특성

- 입력 채널	: 10CH (Mic/Line선택가능)

- 출력 채널	: 1CH

- 주파수 특성	: 20㎐ ~ 20㎑(-3㏈)

- 신호 대 잡음비	: 70㏈이상

- 전 고조파 의율	: 0.02%이하

- 펜텀 전원	: +18V DC

- 소비 전력	: 16W

- 사용 전원	: AC220V/60㎐, DC24V 0.5A이하

- 외형 규격(W x H x D)㎜	: 482 x 88 x 325

- 중량	: 5.3㎏

** PP2213 또는 동등 이상품 이어야 한다.