POTABLE AMP

□�□□□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□□�□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 파워를 내장한 소형믹서로써 6개의 입력채널 볼륨 컨트롤이 가능해야한다. 5개의 존 셀렉터가 가능해야하며, 출력 전류 리미팅, 온도보호회로, 직류검출보호회로가 있어 기기를 보호할 수 있는 것이어야 한다.

2) 기기특성

- 정격 출력	: 120W

- 입력 감도/임피던스

CHANNEL 1-4	: -54㏈ to -10㏈/20㏀(Balanced)

CHANNEL 5-6	: -34㏈ to +10㏈/47㏀(Unbalanced)

REMOTE MIC	: -54㏈/20㏀(Balanced)

TELE-PAGING	: 0㏈/600㏀(Balanced)

AMP in LINK	: 0㏈/10㏀(Unbalanced)

- 출력 레벨/임피던스	21.9V	: 4Ω

25V	: 5.2Ω

70V	: 42Ω

100V	: 83Ω

- 주파수 특성	: 50㎐-15㎑

- 전 고조파 의율	: 1%

- 신호 대 잡음비	: 100㏈

- 그래픽 EQ	: ±12㏈, 125㎐, 250㎐, 500㎐, 1㎑,

2㎑, 4㎑, 8㎑

- 외형 규격(W x H x D)㎜	: 420 x 88 x 320

- 중량	: 9.7kg

** TA120 또는 동등 이상품 이어야 한다.