TERMINAL BOARD

□�□□□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□□�□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 랙 캐비넷에 장착된 파워 앰프의 출력 또는 릴레이 그룹 등을 통한 파워 앰프의 출력을 랙 캐비넷 내에서 종말 처리하는 기능을 가지며 국제규격 기준에 준하여 제작되어야 한다. 또한 외부에서 인입되는 스피커 회선, 리모트 앰프 회선, 로컬 앰프 셀렉터 회선 등이 랙 캐비넷에 장착된 기기에 연결하기 위한 중간 단자함으로 연결이 가능하여야 한다. 선로의 유지보수 시에 편리하도록 나사 조임형 단자블록을 후면에 평행으로 부착, 제작된 것이어야 한다.

2) 기기특성

- 18핀 멀티 커넥터	: 18핀 멀티 커넥터 x 3EA

- 18핀 스크류 터미널	: 18핀 스크류 터미널 x 3EA

- 외형 규격(W x H x D)㎜	: 482 x 44 x 378

- 중량	: 1.5㎏

** TB2154 또는 동등 이상품 이어야 한다.