TUNER & CD MODULE

□�□□□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□□�□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 TA시리즈 포터블 앰프의 부속품으로 CD PLAYER 및 AM/FM 튜너 모듈로서 CD음원과 라디오가 재생되어야 한다.

2) 기기특성

TUNER

- AM	주파수 대역	: 522㎑-1620㎑z

중간 주파수	: 450㎑

감도	: 35㏈u@S/N20㏈

- FM	주파수 대역	: 87.5㎒-108㎒

중간 주파수	: 10.7㎒

감도	: 10㏈u@S/N30㏈

CD/MP3

- 주파수 특성	: 20㎐-20㎑

- 채널 분리도	: 50㏈

- 신호 대 잡음비	: 60㏈

** TCM3 또는 동등 이상품 이어야 한다.