Terminal board

□�□□□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□□�□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 MAIN PROCESSOR UNIT으로부터 DATA 통신라인을 각 단말기로 분배 연결하기 위한 장비로서, 앰프 출력라인의 분배 기능을 겸하고 있어야 한다. 전원 라인에 통신을 함께 송신하여 단말기에 별도의 통신선을 투입하지 않고 장비의 제어 및 동작이 가능하여야 하며, 전면의 LED를 통하여 현재의 동작 상태를 확인할 수 있어야 한다. RX장비와 연결하여 사용하는 장비로서 RX장비를 최대 10대까지 연결 가능한 기기이어야 한다.

2) 기기특성

- 앰프 입력 채널	: 4 CH

- 앰프 출력 채널	: 4 CH

- SLAVE 통신 채널	: 4 CH

- 통신 방식/속도	: RS-232/9,600bps

- 사용 전원	: DC 24V, 0.1A이하

- 외형 규격(W x H x D)㎜	: 482 x 44 x 378

- 중량	: 4㎏ 이하