WIRELESS ANTENNA DISTRIBUTOR

□�□□□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□□�□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 UHF ANTTENNA DISTRIBUTION 시스템으로서, 한쌍의 신호를 분리하여 리시버로 신호를 보내준다. 또한 RF 신호를 보정하여 여러개의 출력단자로 신호를 손실없이 보내 줄 수 있는 것이어야 한다.

2) 기기특성

- 수신 주파수	: 925㎒ ~ 932㎒

- 수신기	: Diversity 4 Set 연결가능

/Mono 8 Set 연결가능

- 이득(Gain)	: 0~+2㏈

- 입/출력 임피던스	: 50Ω

- 출력 전압	: DC 9V(안테나 부스트 용)

- 안테나 입력	: BNC 타입 x 2EA

- 안테나 출력	: BNC 타입 x 2EA

- 사용 전원	: DC12V/300㎃

- 외형 규격(W x H x D)㎜	: 483 x 44 x 195

- 중량	: 2.1㎏

** UA944 또는 동등 이상품 이어야 한다.