VOICE FILE MODULE

□�□□□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□□�□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 DP2000 모듈 옵션으로 자동 비상 안내/ 위클리 타이머 시그날 방송/ 특수 음량 메모 방송/ 고정 멘트 반복 방송 등 다양한 용도로 사용할 수 있는 것이어야 한다.

2) 기기특성

- 사용 전원	: DC24V

- 외형 규격(W x H x D)㎜	: 30 x 90 x 155

** VF201 또는 동등 이상품 이어야 한다.