A/V MATRIX SWITCHER

□�□□□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□□�□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 16채널의 입력된 음성 및 영상 신호를 선택하여 16채널의 출력단 중 원하는 출력단으로 전송하여 주는 음성 및 영상 신호 제어 기기이어야 한다. 1:1 스위치를 사용하여 전면에서 간편하게 동작할 수 있어야 하고, 매우 낮은 크로스 토크와 광폭 주파수 응답 특성으로 선명한 음성 및 영상을 나타낼 수 있어야 한다. 정전 보상 기능을 갖추고 있어야 한다.

2) 기기특성

- 영상 입력	: 1 Vp-p(75Ω), 16CH, RCA

- 영상 출력	: 1 Vp-p(75Ω), 16CH, RCA

- 영상 신호 대 잡음비	: 60㏈

- 영상 크로스 토크	: 60㏈

- 음성 입력	: 0㏈ (1V), Stereo Unbalance,

16Ch, RCA

- 음성 출력	: 0㏈ (1V), Stereo Unbalance,

16Ch, RCA

- 의율	: 0.01% 이하 at A-Weight

- 주파수 특성	: 20㎐～20㎑

- 음성 신호 대 잡음비	: 80㏈ 이상

- 음성 크로스 토크	: 90㏈ at A-Weight

- 소비 전력	: 50W

- 통신방식/통신속도	: RS-232/9,60bps

- 사용 전원	: AC220V, 60㎐

- 외형 규격(W x H x D)㎜	: 482 x 88 x 378

- 중량	: 약 4.5kg

** VX2216 또는 동등 이상품 이어야 한다.