AT16 A-Net Output Card

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 Aviom Pro16 시리즈 개인용 믹서 및 장비와 Avid 라이브 사운드 시스템을 통합시킬 수 있는 옵션카드로써, SC48 콘솔, Mix Rack 시스템 또는 Stage 48 리모트 I/O 박스에 적용할 수 있어야 한다. VENUE 콘솔에서 최대 16채널의 오디오를 원하는 수 만큼의 아티스트 컨트롤 믹싱용 Aviom 개인용 믹서 스테이션에 전송할 수 있어야 한다. 또한 최대 2개의 AT16 A-Net 아웃풋 카드를 Mix Rack 시스템에 설치해 다수의 개별 16채널 네트워크를 생성하거나 카드 1개를 SC48 콘솔에 설치할 수 있어야 한다..

** AT16 A-Net Output Card 또는 동등 이상품 이어야 한다.